Муниципальное бюджетное учреждение

дополнительного образования

Шолоховский Центр внешкольной работы

|  |  |
| --- | --- |
| **Согласовано**  председатель профсоюзного комитета  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.В. Орлова  «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2018 г. | **Утверждаю**  директор МБУ ДО ЦВР  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Л.С. Аверьянова  «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2018 г. |

**ИНСТРУКЦИЯ**

**о мерах пожарной безопасности при проведении окрасочных работ**

**ИПБ – 009 - 15**

1. **Общие требования пожарной безопасности**
   1. Настоящая инструкция определяет основные требования пожарной безопасности при проведении окрасочных и ремонтных работ в образовательном учреждении и является обязательной для выполнения всеми работниками МБУ ДО ЦВР и подрядными организациями.
   2. Организация работ, устройства, размещение и эксплуатация окрасочного оборудования должны обеспечивать пожарную безопасность в соответствии с требованиями пункта 395 Постановления Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме».
   3. Для хранения порожней тары должна быть выделена специальная площадка вне окрасочного помещения. Порожняя тара должна своевременно удаляться с территории образовательного учреждения.
   4. Тару из-под лакокрасочных материалов следует очищать мягкими скребками и щетками (из меди или алюминия).
   5. Обтирочные материалы после употребления необходимо складывать в металлические ящики с крышками и по окончании каждого этапа работы выносить из помещений в специально отведенные места.
   6. Для снятия статического электричества в процессе окрашивания изделий технологическое оборудование, электрооборудование, изделия должны быть заземлены.

**Запрещается:**

* в помещениях, где проводятся окрасочные работы, запрещается проводить работы связанные с применением открытого огня и искрообразованием, такие как сварочные работы и, работы на наждачных точилах;
* пользоваться инструментом из черных металлов и абразивным инструментом, дающим искру при трении или соударении;
* на окрасочных участках и в местах хранения красок и растворителей курить, разводить огонь, пользоваться паяльными лампами и электрическими паяльниками;
* во избежание взрыва освещать изнутри спичками или другими источниками огня бочки, бидоны, сосуды и другую тару, в которых находятся (или находились) лакокрасочные материалы;
* применять бензол, метанол и пиробензол в качестве растворителей и разбавителей для лакокрасочных материалов. Во всех случаях, где это, возможно, следует ограничить применение толуола и ксилола в лакокрасочных материалах (не более 15%);
* работать в одном и том же помещении с нитроцеллюлозными, масляными и синтетическими лакокрасочными материалами.

Отв. за пожарную безопасность Г.А. Хопрячкова